	SOLIDO 3G 본드
물질 안전 보건 자료(Safty Data Steet)
1. 성분, 제조 및 제조사 분석
1-1 성분 및 제조 분석		폴리에스테르 본드
제품명		SOLIDO 3G COLORATO
1-2 제품의 적용		천연석재를 위한 색본드
1-3 제조사 분석
상호		TENAX Spa
주소		via | Maggio 226
국가/지역		37020 Volargne (VR) Italy TEL. +39 045 6887593 FAX. + 39 045 6862456
1.4 비상 전화		tenax@tenax.it
2. 성분과 조성
성분명		농축			분류
STYRENE		7 ≦ C < 8			R10
N° Cas 100-42-5					Xn R20
N° Index 601-026-00-0					Xi R36/38
-R- 에 대한 완전한 구문은 section 16을 참조.
3. 위험성 분석
3-1 성분 및 제조 분석
제품의 제조 과정은 67/548/EEC, 1999/45/EC 제한 규정들과 그 개정안에 명시된 만큼 매우 위험한 과정이다. 제조를 하려면 91/155/EC와 그 개정안에 의거한 물질안전보건자료가 있어야 한다. 인체 또는 환경에 대한 위험성은 SECTION 11과 12를 참조
위험 표시		Xn
R 구문		10-20-36/38
3-2 위험성 분석
제품의 화학 물리적 조성에 의해 이 제품은 인화성이 있다. (인화점은 21℃에서 55℃ 사이이다.)
흡입할 경우 해롭다.
안구와 피부를 자극한다.

		SOLIDO COLORATO
물질 안전 보건 자료
4. 응급 처치
안구 : 흐르는 깨끗한 물을 이용하여 최소한 15분 이상을 세척한다. 이후 의사의 진단을 받는다.
피부 : 충분한 양의 물로 즉시 세척한다. 오염된 의복을 제거하고 자극이 남아있다면 의사의 진단을 받는다. 오염된 의복은 다시 사용하기 전에 세탁한다.
흡입 : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮긴다. 호흡이 불안정하면 의사의 진단을 받는다.
삼켰을 경우 : 즉시 의사의 진단을 받는다. 의사의 지시에 의해서만 토하게 한다. 아무것도 먹지 못하게 한다.
5. 화재시 처치
화재에 의해 온도가 올라가면 밀폐된 용기의 압력이 상승하여 폭발할 수 있다. 인체와 환경에 대한 위험성이 있으므로 호흡기를 보호해야 한다. 환기와 개인 보호 장비에 대한 내용은 다른 SECTION을 참조한다.
소화 물질 :	CO2, 거품, AFFF, 소화 분말. 물을 이용하는 것은 효과가 없다. 물은 온도가 올라간 용기의 온도를 낮추고 불이 옮겨 붙는 것을 막는데 사용한다. 아직 불이 붙지 않은 추출액에 대해서는 물을 분무하여 인화성 기체를 흐트러뜨리고 더 이상의 누출을 막도록 한다.
소화 장비 :	안면보호대가 있는 헬멧을 착용하고, 목을 보호한다. 필요에 따라 방독면을 착용하고 팔, 다리, 가슴 등을 보호할 수 있는 방화복을 착용한다.
6. 사고 예방
인화물질을 격리시키고 환기를 시킨다. 인화성이 없고 흡수성이 없는 물질을 이용하여 덮는다. 스파크가 발생하지 않는 장비를 이용하여 누출액을 수거한다. 물은 하수도로 유출되지 않는 경우에 잔여물을 처리할 때만 사용한다. 안전 처리와 보호 장비에 대한 내용은 다른 SECTION을 참조한다.
물의 누출 :	내화성의 펌프, 수동 펌프을 이용하여 물을 퍼내고 인화성이 없는 물질에 흡수시켜 제거한다.
7. 취급과 보관
사용하지 않을 때에는 용기를 밀봉하여 환기가 잘되는 곳에 보관한다. 취급 중에는 절대 금연한다. 인화성 물질과 격리하여 보관한다. 인화성 물질 주변에서 분사하지 않는다. 인체와 환경에 대한 위험성과 환기, 개인 보호에 대한 내용은 다른 SECTION을 참조한다.
8. 노출 제한 / 개인 보호
STYRENE - TLV TWA - TLV STEL			85 ㎎/㎥ 170 ㎎/㎥		ACGIH ACGIH
가능한 노출을 피한다. 고글, 장갑, 보호의 등의 보호 장비 착용을 권장한다. 취급 중에는 다른 것을 먹거나, 마시거나, 담배를 피우지 않는다. 작업이 끝난 뒤 식사를 하기 전에 반드시 비누와 물로 손을 깨끗이 씻는다.

	SOLIDO COLORATO
물질 안전 보건 자료
9. 물리 화학적 특성
색상			여러 종류
냄새			특이한 냄새
성상			반죽형태
용해도			물에 용해되지 않음
비중			250000
증기 밀도			N.A
기화 속도			N.A
COMBURENT PROPERTIES			N.A
분할 계수 : n-octanol/water			N.A
pH			N.A
끓는 점			N.A
인화 점			32℃
폭발 물질 함유			N.A
증기 압력			N.A
특정 중력			165,000㎏/ℓ
10. 안정성과 반응성
이 제품은 분해 반응이 일어날 수 있으며 격렬한 반응이 일어날 수 있다. Stylene은 65℃ 이상에서는 쉽게 중합 반응이 일어나며 화재와 폭발의 위험을 가지고 있다. 필요에 따라서는 25℃ 이하에서는 액체로 존재하는 용해되어 있는 소량의 산소를 저해제로 첨가할 수 있다. polychloroprene과 alcohol polyvinyl 등과 같은 여러 종류의 플라스틱을 용해할 수 있는 산화제를 피해야 한다.
11. 독성 물질에 대한 정보
급성 독성 : 이 제품을 흡입하는 것은 매우 위험하다. 이 제품은 점막, 호흡기, 안구, 피부를 자극할 수 있다. 눈, 코, 입, 기도가 따끔따끔할 수 있으며, 기침과 호흡기 질환, 현기증, 두통, 메스꺼움 등의 증상이 나타날 수 있다. 좀 더 심각한 경우, 흡입으로 인해 후두부와 기관지의 부종, 화학적 폐렴, 폐부종 등의 증상이 나타날 수 있다. 소량이라도 삼켰을 경우 복통, 메스꺼움, 설사를 유발할 수 있다. 안구에 들어갔을 경우, 안구가 빨개지거나 부종, 통증을 일으킨다. 피부에 접촉되었을 경우 자극과 홍반, 부종, 건조, 갈라짐 등이 일어날 수 있다. 증기를 흡입하였을 경우 가벼운 자극과 함께 호흡기에 증상이 나타날 수 있다. 삼켰을 경우 복통, 따끔따금한 통증, 메스꺼움 등의 증상이 일어날 수 있다. 1000ppm을 흡입하였을 경우 두통, 어지러움 등 중추 신경계에 문제가 발생할 수 있으며 500ppm을 흡입할 경우 안구와 호흡기 점막을 자극할 수 있다. 장기적인 노출이 계속된다면 두통, 기억 상실, 졸림 등 중추신경계와 말초신경계에 문제를 일으킬 수 있다. 또한 입맛을 잃고 소화불량이 일어날 수 있으며 호흡기에도 문제를 일으킬 수 있다.

	SOLIDO COLORATO
물질 안전 보건 자료
12. 생태학적 정보
사용설명서에 의거하여 사용하시오. 함부로 버리지 마시오. 농작물, 토양, 수질을 오염시킬 수 있으므로 유입되지 않도록 한다. Styrene은 자연적으로 분해가 가능하다.
13. 폐기물 처리
적합한 소각 시설에서만 소각하도록 한다. 산성 또는 염기성 제품들은 반드시 중화시켜 처리하여야 한다. 고체의 경우 매립지에 처리가 가능하다.
14. 운송 정보
이 제품들은 반드시 ADR의 최신 규정과 국내 법규에 의거한 차량을 이용하여 운송하여야 한다. 제품들은 원래의 포장 용기에 포장되거나 함유 성분과 반응을 일으키지 않는 용기에 포장되어야 한다. 제품을 옮기는 직원들은 모든 위험 상황과 응급 상황에 대한 훈련이 되어있어야 한다.
차량 또는 철도 운송
ADR :		3		UN : 1866
포장 그룹 :		Ⅲ
라벨 :		3
Nr. Kemler :		30
적하명 :		Resina in soluzione
특별 법규 :		640E
해상 운송
IMO 등급 :		3		UN : 1866
포장 그룹 :		Ⅲ
EMS :		3-05
수질 오염
적하명 :		Resin solution
항공 운송
IATA :		3		UN : 1866
포장 그룹 :		Ⅲ
라벨 :		3
Cargo.
포장 지시 :		310		최대 수량 : 220L
Pass.
포장 지시 :		309		최대 수량 : 60L

		SOLIDO COLORATO
물질 안전 보건 자료
15. 제한 정보
Xn HARMFUL
R10	인화성
R20	흡입시 유해함
R36/38	안구와 피부를 자극할 수 있음
S 9	환기가 잘 되는 곳에 보관
S13	음식, 음료, 동물 사료 등과 격리
S26	안구에 들어갔을 경우 깨끗한 물로 즉시 세척하고 의사의 진단을 받는다.
S43	화재시, 소화 장비의 성분을 정확히 확인한다. 물이 섞여있을 경우 화재가 더 커질 수 있음. 절대 물을 사용하면 안 됨.
함유물 :
Styrene	67/548/CEE, 1999/45/CE와 그 수정안에 의거하여 위험 표시를 하여야 한다. 이 물질을 취급하는 직원들은 98/24/CE에 의거하여 건강 진단을 받아야 한다.
16. 기타 정보
-R- 에 대한 더 자세한 정보는 section2를 참조하시오.
R10	인화성
R20	흡입시 유해
R36/38	안구와 피부를 자극할 수 있음
관계 서적
1. Regulation 1999/45/CE and following amendments
2. Regulation 67/548/CEE and following amendments and adjustments (technical adjustment ⅩⅩⅧ)
3. Regulation 91/155/CEE and following amendments
4. The Merck Index. - 10th Edition
5. Handling Chemical Safety
6. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
7. INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
8. Patty - industrial Hygiene and Toxicology
9. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial materials - 7, 1989 Edition
사용자 주의사항
이 자료는 현재까지 알려진 우리의 정보를 토대로 작성되었다. 사용자는 제품 사용에 있어 제공된 자료를 적절하고 정확하게 따라야 한다. 이 문서가 모든 제품에 대하여 보증하지는 않는다. 제품의 사용에 대해서는 회사는 책임을 지지 않는다. 제품의 사용에 있어 사용자는 모든 책임을 지며 현행 건강 안전 법규에 따라야 한다. 회사는 부적절한 사용에 대한 어떠한 책임도 지지 않는다.